Istruzioni installazione programmatore card

1. Installare il driver "CP210xVCPInstaller.exe"
2. Collegare il programmatore nella porta USB
3. Da "Gestione periferiche" in "Proprietà del sistema" verificare
   numero di porta COM associata al dispositivo "CP210x"
4. Eseguire "SLActive.exe"
5. In "opzioni" selezionare la porta COM associata

Ulteriori informazioni su "MANUALE D’USO STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI"